广东省梅州市(县)2022年第1季度企业废气监测季报表

单位法人代码：73617223-5

单位详细名称：梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

每小时工业总产值：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  日期 | 排污口编号 | 排污口  名称 | 污染物  名称 | 进口  浓度 (mg/m3) | 出口  实测浓度 (mg/m3) | 出口  折算浓度 (mg/m3) | 达标情况 | 标准值 (mg/m3) | 在线监测  实测浓度  (mg/m3) | 单位产品污染物排放量(kg/t) | 废气排放量 (m3/h) | 生产工况 | | | 治理设施 | | | | 燃料耗量(t/h) | 含硫量(%) |
| 设计 (t/h) | 实际产量 (t/h) | 负荷 (%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(％) |
| 1月19日 | DA001 | 煤磨除尘后 | 颗粒物 | — | 8.0 | — | 达标 | 20 | — | 8.66×10-3 | 4.33×104 | 38 | 40 | 105.3 | — | — | — | — | — | — |
| DA002 | 石灰石破碎机除尘后 | 颗粒物 | — | 8.5 | — | 达标 | 10 | — | 2.57×10-4 | 2.42×104 | 800 | 800 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| DA012 | 窑尾除尘后 | 颗粒物 | — | 11.9 | — | 达标 | 20 | — | 2.41×10-2 | 4.21×105 | 208 | 208 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| SO2 | — | 3L | — | 达标 | 100 | — | — | 393419 | — | — | — | — | — |
| NOx | — | 262 | 253 | 达标 | 320 | — | 0.496 | — | — | — | — | — |
| 氟化物 | — | 0.66 | 0.53 | 达标 | 3 | — | 1.36×10-3 | 4.29×105 | — | — | — | — | — |
| 汞及其化合物 | — | 0.0025L | — | 达标 | 0.05 | — | — | 4.29×105 | — | — | — | — | — |
| DA013 | 窑头除尘后 | 颗粒物 | — | 9.9 | — | 达标 | 20 | — | 1.69×10-2 | 3.55×105 | — | — | — | — | — | — |
| 在线监测准确度 | | | 出口浓度为实测浓度，与手工监测数据的比对在允许的误差范围内。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注 | 执行标准级别：《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表2标准；燃料名称：其他。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其它：生产负荷由企业提供； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

汇总： 复核： 审核： 签发： 上报单位（盖章）： 上报时间： 年 月 日