根据国家、省、市环境监测方案的要求，2020年9月蕉岭县环境保护监测站开展我县环境空气质量、地表水环境质量、饮用水环境质量等监测工作，并对监测数据进行综合分析评价，在此基础上编制本月报，为我县环境管理和保护提供技术支持。

**前 言**

本月报报告单位为蕉岭县环境保护监测站。本月报旨在使政府和有关部门能够及时了解我县环境质量状况，并针对存在环境问题，采取相应防治措施，促进我县环境保护工作，推进我县生态文明建设。

**目 录**

【 一、环境质量概况 】 2

【 二、空气环境 】 3

县域环境空气质量状况 3

【 三、降水 】 8

【 四、水环境 】 9

（一）广东省地表水环境功能区划水质状况 9

（二）跨界断面水质状况 10

（三）省考水功能区断面水质状况 13

（四）城市饮用水源水质状况 13

（五）重点水库水质状况 14

（六）石窟河流域水质状况 14

（七）城区河流断面水质状况 15

（八）入河排污口水质状况 15

（九）石寨河水质状况 16

（十）蕉华管理区入境水质状况 17

【五、各乡镇环境质量状况】 18

水环境质量状况 18

**【 一、环境质量概况 】**

2020年9月全县环境质量总体保持良好水平。空气质量达标天数比例（优良率）为100%，比去年同期持平。本月降水pH均值为6.82，高于酸雨临界值（pH＜5.6）。本县城区饮用水源地水质良好，达标率为100%。全县7个主要河段石窟河（园丰大桥、长兴电站、长潭水库、长潭、三圳、新铺），溪峰河（溪峰河出口），石寨河（榕树下），跨界河流柚树河（犁壁滩）、乐干河（福塔大桥）、松源河（园潭）、象洞溪（羊角电站）、多宝水库以及饮用水源地（黄竹坪-龙潭水库）共14个监测断面中有10个断面水质达到水环境功能区类别，达标率为71.4%。全县各镇20个监测断面水质达标率为25%。

**【 二、空气环境 】**

**县域环境空气质量状况**

* **总体情况**

2020年9月，蕉岭县城区SO2、NO2、CO、O3-8h、PM10、PM2.5六项污染物日评价浓度均达到优良标准。空气质量达标天数比例（优良率）为100%，比去年同期持平。空气质量优天数26天，比去年同期相比增加16天，良天数3天，比去年同期相比减少17天。

9月份SO2平均浓度为7μg/m3，环比8月份上升1μg/m3；NO2平均浓度为13μg/m3，环比8月份下降2μg/m3；PM10平均浓度为32μg/m3，环比8月份下降1μg/m3；PM2.5平均浓度为17μg/m3，环比8月份上升1μg/m3；O3-8h评价浓度为95μg/m3，环比8份上升10μg/m3；CO评价浓度为1.1μg/m3，环比8月份持平。9月份空气质量综合指数2.26，环比8月份下降了0.09，比去年同期下降了0.88。9月份蕉岭空气质量综合指数在全市各区县8个空气监测点位中排名第5名。

**表2-1：蕉岭县2020年9月份空气监测数据汇总表**

|  |
| --- |
| **单位：μg/m3(除CO外)** |
| **日期** | **SO2** | **NO2** | **PM10** | **CO(mg/m3)** | **PM2.5** | **O3-8H** | **AQI** | **首要污染物** |
| 2020/9/1 | 7 | 16 | 43 | 1.1 | 20 | 72 | 43 | **—** |
| 2020/9/2 | 6 | 21 | 53 | 1.1 | 32 | 94 | 52 | **PM10** |
| 2020/9/3 | 19 | 21 | 63 | 1 | 40 | 127 | 73 | **O3-8H** |
| 2020/9/4 | 21 | 17 | 49 | 1 | 29 | 124 | 70 | **O3-8H** |
| 2020/9/5 | 6 | 17 | 36 | 1.1 | 20 | 100 | 50 | **—** |
| 2020/9/6 | 7 | 15 | 50 | 1 | 29 | 86 | 50 | **—** |
| 2020/9/7 | 8 | 15 | 49 | 1.1 | 27 | 82 | 49 | **—** |
| 2020/9/8 | 8 | 17 | 33 | 1 | 16 | 64 | 33 | **—** |
| 2020/9/9 | — | — | 32 | — | — | — | 32 | **—** |
| 2020/9/10 | 6 | 14 | 25 | 1.1 | 12 | 94 | 47 | **—** |
| 2020/9/11 | 7 | 13 | 37 | 0.8 | 13 | 63 | 37 | **—** |
| 2020/9/12 | 5 | 11 | 22 | 0.7 | 9 | 60 | 30 | **—** |
| 2020/9/13 | 5 | 11 | 19 | 0.8 | 9 | 57 | 29 | **—** |
| 2020/9/14 | 4 | 9 | 27 | 0.8 | 16 | 77 | 39 | **—** |
| 2020/9/15 | 5 | 12 | 34 | 0.8 | 15 | 83 | 42 | **—** |
| 2020/9/16 | 5 | 12 | 30 | 0.7 | 14 | 51 | 30 | **—** |
| 2020/9/17 | 6 | 12 | 32 | 0.6 | 11 | 44 | 32 | **—** |
| 2020/9/18 | 8 | 11 | 31 | 0.6 | 12 | 25 | 31 | **—** |
| 2020/9/19 | 7 | 8 | 17 | 0.6 | 7 | 42 | 21 | **—** |
| 2020/9/20 | 7 | 14 | 17 | 0.6 | 8 | 46 | 23 | **—** |
| 2020/9/21 | 6 | 8 | 24 | 0.8 | 11 | 82 | 41 | **—** |
| 2020/9/22 | 5 | 14 | 36 | 0.9 | 21 | 86 | 43 | **—** |
| 2020/9/23 | 6 | 9 | 32 | 0.8 | 21 | 68 | 34 | **—** |
| 2020/9/24 | 10 | 6 | 17 | 0.7 | 8 | 68 | 34 | **—** |
| 2020/9/25 | 6 | 12 | 24 | 0.8 | 11 | 47 | 24 | **—** |
| 2020/9/26 | 5 | 14 | 26 | 0.7 | 15 | 73 | 37 | **—** |
| 2020/9/27 | 4 | 9 | 21 | 0.7 | 14 | 64 | 32 | **—** |
| 2020/9/28 | 8 | 17 | 29 | 0.8 | 13 | 40 | 29 | **—** |
| 2020/9/29 | 8 | 15 | 42 | 0.9 | 19 | 70 | 42 | **—** |
| 2020/9/30 | 5 | 7 | 22 | 0.8 | 9 | 38 | 22 | **—** |
| 月评价值 | 7  | 13  | 32  | 1.1  | 17  | 95  | — | **—** |

**表2-2： 1-12月份蕉岭县城区环境空气质量汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **达标天数比例（%）** | **二氧****化硫(SO2)** | **二氧****化氮(NO2)** | **可吸入颗粒物(PM10)** | **一氧****化碳****(CO)** | **细颗粒物(PM2.5)** | **臭氧八小时****(O3-8H)** |
| 1 | 100 | 6 | 22 | 37 | 1.2 | 20 | 68 |
| 2 | 100 | 6 | 14 | 26 | 0.9 | 17 | 67 |
| 3 | 100 | 9 | 21 | 30 | 1.1 | 17 | 90 |
| 4 | 96.6 | 9 | 22 | 38 | 1.0 | 19 | 151 |
| 5 | 100 | 7 | 20 | 39 | 1.3 | 19 | 100 |
| 6 | 100 | 7 | 15 | 31 | 1.2 | 12 | 54 |
| 7 | 100 | 5 | 16 | 30 | 1.0 | 15 | 97 |
| 8 | 100 | 6 | 15 | 33 | 1.1 | 15 | 105 |
| 9 | 100 | 7 | 13 | 32 | 1.1 | 17 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **平均值** | 99.6 | 7 | 18 | 33 | 1.2 | 17 | 108 |
| **备注：** | **CO浓度单位为mg/m3，其他所有浓度单位均为ug/m3。1~9月份优216天，良49天，轻度污染1天，数据无效8天。** |

**2-1： 空气污染物曲线图**

**优良：SO2≤150，NO2≤80,PM10≤150**

**单位：微克/立方米**

**2-2：空气污染物曲线图**

**优良：CO≤4，PM2.5≤75, O3≤160**

**单位：微克/立方米**

**（CO：毫克/立方米）**

**【 三、降水 】**

今年9月份月共采集降水样品16个，采水量为179.4mm，降水pH范围为6.49～7.12，降水pH均值为6.82（酸雨临界值PH<5.6）详见表3-1、表3-2。

**表3-1 2020年9月份蕉岭县城区降水质量表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **PH范围** | **月均值** | **酸雨频率** |
| **2020年9月** | **6.49～7.12** | **6.82** | **0** |

**表3-2 2020年 1-12月份蕉岭县城区降水汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| **PH范围** | **6.46~****6.82** | **6.46~****7.01** | **6.35~****7.28** | **6.34~****7.08** | **6.29~****7.13** | **6.35~****7.12** | **6.25~****7.02** | **6.47~****7.28** | **6.49~****7.12** |  |  |  |
| **月均值** | **6.62** | **6.77** | **6.78** | **6.71** | **6.81** | **6.77** | **6.64** | **6.84** | **6.82** |  |  |  |
| **酸雨频率** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |

**【 四、水环境 】**

1. **广东省地表水环境功能区划水质状况**

今年9月，我县地表水环境功能区划断面10个，经监测结果表明，除高思出水口、大治桥2个断面水质未能达到目标水质要求，其他8个断面均能达到目标水质。断面水质主要超标项目为总磷。按水功能区划评价，10个监测断面水质达标率为80%。其中水质为Ⅱ类的断面6个，分别是：长潭、新铺、乌土下墩、犁壁滩、大坪头、园潭；水质为Ⅲ类的断面3个，分别是：三圳、高思出水口、溪峰河；水质为劣Ⅴ类的断面1个，是：大治桥。详见表4-1。

**表4-1：2020年 7-12月份广东省地表水环境功能区划水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域****名称** | **监测****断面** | **目标****水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **7 月** | **8 月** | **9 月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 石窟河 | 长潭 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 2 | 石窟河 | 三圳 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 3 | 石窟河 | 新铺 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 4 | 路亭水 | 乌土下墩 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 5 | 柚树河 | 犁壁滩 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 6 | 隆文水 | 大坪头 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 7 | 高思水 | 高思出水口 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 8 | 松源水 | 园潭 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 9 | 溪峰水 | 大治桥 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **劣Ⅴ** |  |  |  |
| 10 | 溪峰水 | 溪峰河 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 备注 | 1. 新铺断面由市站提供数据；
2. 乌土下墩、高思出水口、大治桥3个断面委托广东朴华检测技术有限公司分析。
 |

1. **跨界断面水质状况**

今年9月，我县跨界（县）断面13个，经监测结果表明，13个断面均能达到目标水质要求。按水功能区划评价，13个监测断面水质达标率为100%，与8月份相比水质达标率明显上升。其中水质为Ⅱ类的断面6个，分别是：园丰大桥（长潭水库进水口）、太山村与洋山村交界点（与武平县太山村交界处）、曹地村与岭背村交界点（与武平县交界处）、园潭（与梅县松源河交界点）、新铺（白渡沙坪）、犁壁滩（与平远交界处）；水质为Ⅲ类的断面7个，分别是：羊角电站（多宝水库进水口）、洋山村与保安村交界点（洋山村与上杭交界处）、保安村与石寨村交界点（上杭与石寨村交界处）、将军村与金山村交界点（与武平县交界处）、光彩村与尚田村交界点（与武平县交界处）、福塔大桥（与武平县岩前交界处）、大布村与叶田交界。详见表4-2。

**表4-2 ： 2020年1-12月份蕉岭跨界断面水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域名称/湖库名称** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 长潭水库 | 园丰大桥 | 年均值Ⅲ类 | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 2 | 多宝水库 | 羊角电站 | 年均值Ⅳ类 | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 3 | 载田河 | 太山村与洋山村交界点 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 4 | 洋山村与保安村交界点 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 5 | 保安村与石寨村交界点 | Ⅲ | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 6 | 石寨河 | 将军村与金山村交界点 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 7 | 光彩村与尚田村交界点 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 8 | 曹地村与岭背村交界点 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |

**表4-1 ： 2020年 1-12月份蕉岭跨界断面水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域名称/湖库名称** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 9 | 松源河 | 园潭 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 10 | 石窟河 | 新铺（白渡沙坪） | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 11 | 柚树河 | 犁壁滩 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 12 | 乐干河 | 福塔大桥 | Ⅲ | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 13 | 大布村与叶田交界 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 备注 | 园丰大桥、羊角电站、新铺（白渡沙坪）3个断面由市站提供数据。 |

**（三）省考水功能区断面水质状况**

今年9月，我县省考水功能区断面2个，经监测结果表明：龙潭水库、新铺断面水质监测结果均为Ⅱ类，均达到目标水质要求。与8月相比，龙潭水库水质保持稳定达标，新铺断面水质有所好转。详见表4-3。

**表4-3 ： 2020年1-12月份省考水功能区断面水质监测汇总**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流（湖库）/乡镇名称** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 龙潭水库 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 2 | 新铺 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 备注 | 新铺断面由市站提供数据。 |

**（四）城市饮用水源水质状况**

今年9月，我县城市饮用水源地（黄竹坪-龙潭水库）水质监测结果保持为Ⅱ类，达到目标水质要求。与8月相比，黄竹坪-龙潭水库水质保持稳定达标。详见表4-4。

**表4-4 ： 2020年1-12月份城市饮用水源地水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流（湖库）/乡镇名称** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 黄竹坪-龙潭水库 | 库心 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |

**（五）重点水库水质状况**

今年9月，我县重点水库水质断面2个，经监测结果表明：长潭水库水质为Ⅲ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为总磷；多宝水库水质为Ⅳ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷。与8月份相比，长潭水库水质保持稳定，多宝水库水质变差，污染因子增加。详见表4-5

**表4-5： 2020年1-12月份重点水库水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **水库****名称** | **监测****断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 长潭水库 | 码头 | Ⅱ | **Ⅳ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 2 | 多宝水库 | 坝头 | Ⅱ | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅴ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** |  |  |  |

**（六）石窟河流域水质状况**

今年9月，石窟河流域监测断面共2个，经监测结果表明：长潭断面水质为Ⅱ类，三圳（市控削减）断面水质为Ⅲ类，均达到目标水质要求。与8月份相比，长潭、三圳断面水质均保持稳定达标。详见表4-6。

**表4-6： 2020年 1-12月份石窟河流域水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域****名称** | **监测****断面** | **目标****水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 石窟河 | 长潭 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |
| 2 | 三圳 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |

**（七）城区河流断面水质状况**

今年9月，我县城区河流水质断面2个，经监测结果表明：环东河断面水质为劣Ⅴ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为化学需氧量、氨氮、总磷；溪峰河断面水质为Ⅲ类，达到目标水质要求。与8月份相比，环东河断面水质变差，污染因子增加；溪峰河断面水质保持稳定达标。详见表4-7。

**表4-7： 2020年1-12月份城区河流断面水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域名称** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 蕉城区 | 环东河 | **Ⅲ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** |  |  |  |
| 2 | 溪峰河 | **Ⅲ** | **Ⅴ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅴ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 备注 | 环东河监测项目溶解氧、氨氮的浓度低于黑臭水体判定范围。 |

**（八）入河排污口水质状况**

今年9月，我县入河排污口（规模以上）水质断面2个，经监测结果表明：蕉城污水处理厂混合废水排污口断面水质为Ⅲ类，蕉华区污水处理有限公司混合废水入河排污口断面水质为Ⅳ类。与8月份相比，蕉城污水处理厂混合废水排污口、蕉华区污水处理有限公司混合废水入河排污口水质均保持稳定。详见表4-8。

**表4-8： 2020年1-12月份入河排污口水质监测汇总**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域名称** | **监测断面** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 石窟河 | 蕉城污水处理厂混合废水入河排污口 | **Ⅴ** | **Ⅲ** | **Ⅴ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **劣Ⅴ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 2 | 蕉华区污水处理有限公司混合废水入河排污口 | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** |  |  |  |

**（九）****石寨河水质状况**

今年9月，我县石寨河（榕树下）水质监测结果为Ⅳ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为氨氮、总磷。与8月份相比，水质变差。详见表4-9。

**表4-9 ： 2020年1-12月份石寨河（榕树下）水质监测汇总**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 石寨河（榕树下） | **Ⅱ** | **劣Ⅴ** | **Ⅴ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** |  |  |  |

**（十）蕉华管理区入境水质状况**

今年9月，三圳镇入境（蕉华管理区）河流监测断面共5个，经监测结果表明：五杠楼、樟芳坝、莲塘区与芳心村交界点、柑桔园、下李屋5个断面水质均为Ⅲ类，均达到目标水质要求。与8月份相比，柑桔园、下李屋2个断面水质保持稳定，五杠楼、樟芳坝、莲塘区与芳心村交界点3个断面水质有所好转。详见表4-10。

**表4-10： 2020年1-12月份蕉华管理区流域水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域名称** | **监测断面** | **目标****水质** | **水质情况（水质类别）** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 蕉华管理区 | 五杠楼 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 2 | 樟芳坝 | Ⅲ | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅴ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 3 | 莲塘区与芳心村交界点 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 4 | 柑桔园 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅴ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |
| 5 | 下李屋 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |

**【五、各乡镇环境质量状况】**

**水环境质量状况**

今年9月，全县8个镇20个水质考核断面监测结果显示：白渡沙坪（新铺镇）、沙尾出水口（长潭镇）、滑子坑（南磜镇）、乌土村下墩（文福镇）、福塔大桥（广福镇）5个断面均达到目标水质Ⅱ、Ⅲ类，其他各断面水质均未达到目标水质要求。蕉城镇3个考核断面水质在Ⅳ～劣Ⅴ类之间；三圳镇2个考核断面水质在Ⅳ～劣Ⅴ类之间；新铺镇5个考核断面水质在Ⅱ～劣Ⅴ类之间；长潭镇3个考核断面水质在Ⅲ～Ⅴ类之间；蓝坊镇2个考核断面水质在Ⅲ～劣Ⅴ类之间；南磜镇3个考核断面水质在Ⅱ～Ⅲ类之间；文福镇1个考核断面水质为Ⅱ类；广福镇1个考核断面水质为Ⅲ类。与8月份相比水质变差的断面有7个（包括污染因子增加），分别是：杨屋坝出口、老阿山桥（蕉城镇）、犁壁滩、福头、公墓山、石峰径（新铺镇）、大治桥（蓝坊镇）。详见表5-1

**5-1: 2020年8—9月份蕉岭县各乡镇水环境质量考核监测情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇/****责任主体** | **考核点位** | **考核****目标** | **8月份****考核结果** | **9月份****考核结果** | **变化****趋势** | **是否****达标** |
| **水质** | **超标项目** | **水质** | **超标项目** |
| 1 | 蕉城镇 | 谷仓电排后50米 | Ⅲ | **Ⅴ** | 总磷 | **Ⅳ** | 总磷 | 好转 | 否 |
| 2 | 杨屋坝出口 | Ⅲ | **Ⅴ** | 总磷 | **劣Ⅴ** | 总磷 | 变差 | 否 |
| 3 | 老阿山桥 | Ⅲ | **Ⅴ** | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | **劣Ⅴ** | 氨氮、总磷 | 变差 | 否 |
| 4 | 三圳镇 | 五杠楼 | Ⅲ | **劣Ⅴ** | 高锰酸盐指数、总磷 | **Ⅳ** | 高锰酸盐指数 | 好转 | 否 |
| 5 | 九岭电排 | Ⅲ | **劣Ⅴ** | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷 | **劣Ⅴ** | 氨氮、总磷 | 好转 | 否 |
| 6 | 新铺镇 | 犁壁滩 | Ⅱ | **Ⅱ** | — | **Ⅲ** | 总磷 | 变差 | 否 |
| 7 | 福头 | Ⅱ | **Ⅱ** | — | **Ⅲ** | 总磷 | 变差 | 否 |
| 8 | 公墓山 | Ⅱ | **Ⅱ** | — | **Ⅳ** | 总磷 | 变差 | 否 |
| 9 | 石峰径 | Ⅱ | **Ⅲ** | 总磷 | **劣Ⅴ** | 总磷 | 变差 | 否 |
| 10 | 白渡沙坪 | Ⅱ | **Ⅱ** | — | **Ⅱ** | — | 稳定 | 是 |
| 11 | 长潭镇 | 堑垣出水口 | Ⅲ | **Ⅳ** | 总磷 | **Ⅳ** | 总磷 | 稳定 | 否 |
| 12 | 沙尾出水口 | Ⅲ | **劣Ⅴ** | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | **Ⅲ** | — | 好转 | 是 |
| 13 | 杞林电排 | Ⅲ | **Ⅴ** | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | **Ⅴ** | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 稳定 | 否 |
| 14 | 蓝坊镇 | 大治桥 | Ⅱ | **Ⅲ** | 总磷 | **劣Ⅴ** | 总磷 | 变差 | 否 |
| 15 | 高思出水口 | Ⅱ | **Ⅲ** | 高锰酸盐指数、总磷 | **Ⅲ** | 总磷 | 好转 | 否 |
| 16 | 南磜镇 | 松源镇园潭 | Ⅱ | **Ⅲ** | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | **Ⅲ** | 氨氮、总磷 | 好转 | 否 |
| 17 | 镇山亭 | Ⅱ | **Ⅲ** | 总磷 | **Ⅲ** | 总磷 | 稳定 | 否 |
| 18 | 滑子坑 | Ⅱ | **Ⅱ** | — | **Ⅱ** | — | 稳定 | 是 |
| 19 | 文福镇 | 乌土村下墩 | Ⅲ | **Ⅱ** | — | **Ⅱ** | — | 稳定 | 是 |
| 20 | 广福镇 | 福塔大桥 | Ⅲ | **Ⅲ** | — | **Ⅲ** | — | 稳定 | 是 |
| 备注 | 1、监测项目：PH值、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷；2、执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；3、监测单位：广东朴华检测技术有限公司。 |

**蕉岭县各镇水和空气考核监测断面点位图**

**▲水质考核断面 ●空气考核点位**