根据国家、省、市环境监测方案的要求，2021年3月梅州市蕉岭生态环境监测站开展我县环境空气质量、地表水环境质量、饮用水环境质量等监测工作，并对监测数据进行综合分析评价，在此基础上编制本月报，为我县环境管理和保护提供技术支持。

**前 言**

本月报报告单位为梅州市蕉岭生态环境监测站。本月报旨在使政府和有关部门能够及时了解我县环境质量状况，并针对存在环境问题，采取相应防治措施，促进我县环境保护工作，推进我县生态文明建设。

**目 录**

[【 一、环境质量概况 】 2](#_Toc16135)

[【 二、空气环境 】 3](#_Toc28291)

[县域环境空气质量状况 3](#_Toc7673)

[【 三、降水 】 8](#_Toc29194)

[【 四、水环境 】](#_Toc15844) 9

[（一）广东省地表水环境功能区划水质状况](#_Toc13698) 9

[（二）跨界断面水质状况 1](#_Toc13698)0

[（三）省考水功能区断面水质状况 13](#_Toc28092)

[（四）城市饮用水源水质状况 13](#_Toc28092)

[（五）重点水库水质状况 14](#_Toc24320)

[（六）石窟河流域水质状况 14](#_Toc6090)

[（七）城区河流断面水质状况 1](#_Toc30814)5

[（八）入河排污口水质状况 1](#_Toc12430)5

[（九）石寨河水质状况 16](#_Toc25530)

[（十）石窟河一级支流水质状况 17](#_Toc25530)

[【五、各乡镇环境质量状况】](#_Toc14026) 18

[水环境质量状况 1](#_Toc13713)8

**【 一、环境质量概况 】**

2021年3月全县环境质量总体保持良好水平。空气质量达标天数比例（优良率）为100%，比去年同期持平。本月降水pH均值为6.91，高于酸雨临界值（pH＜5.6）。本县城区饮用水源地水质良好，达标率为100%。全县7个主要河段石窟河（园丰大桥、长兴电站、长潭水库、长潭、三圳、新铺），溪峰河（溪峰河出口），石寨河（榕树下），跨界河流柚树河（犁壁滩）、乐干河（福塔大桥）、松源河（园潭）、象洞溪（羊角电站）、多宝水库以及饮用水源地（黄竹坪-龙潭水库）共14个监测断面中有8个断面水质达到水环境功能区类别，达标率为57.1%。全县各镇20个监测断面水质达标率为40%。

**【 二、空气环境 】**

**县域环境空气质量状况**

* **总体情况**

2021年3月，蕉岭县城区SO2、NO2、CO、O3-8h、PM10、PM2.5六项污染物日评价浓度均达到优良标准。空气质量达标天数比例（优良率）为100%，比去年同期持平。空气质量优天数16天，比去年同期相比减少10天，良天数13天，比去年同期相比增加9天。

3月份SO2平均浓度为7μg/m3，环比2月份上升2μg/m3；NO2平均浓度为19μg/m3，环比2月份上升4μg/m3；PM10平均浓度为45μg/m3，环比2月份上升9μg/m3；PM2.5平均浓度为24μg/m3，环比2月份上升2μg/m3；O3-8h评价浓度为127μg/m3，环比2月份下降7μg/m3；CO评价浓度为1.2mg/m3，环比2月份上升0.2 mg/m3。3月份空气质量综合指数3.02，环比2月份上升了0.33，比去年同期上升了0.59。3月份蕉岭空气质量综合指数在全市各区县8个空气监测点位中排名第5名。

**表2-1：蕉岭县2021年3月份空气监测数据汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：μg/m3(除CO外)** | | | | | | | | |
| **日期** | **SO2** | **NO2** | **PM10** | **CO(mg/m3)** | **PM2.5** | **O3-8H** | **AQI** | **首要污染物** |
| 2021/3/1 | 9 | 25 | 51 | 1.2 | 24 | 74 | 51 | **PM10** |
| 2021/3/2 | 4 | 6 | 8 | 0.9 | 3 | 69 | 35 | **—** |
| 2021/3/3 | 6 | 15 | 27 | 0.9 | 17 | 43 | 27 | **—** |
| 2021/3/4 | 4 | 19 | 27 | 1 | 22 | 28 | 32 | **—** |
| 2021/3/5 | 5 | 29 | 39 | 1.3 | 30 | 14 | 43 | **—** |
| 2021/3/6 | 8 | 22 | 34 | 1.1 | 21 | 42 | 34 | **—** |
| 2021/3/7 | 3 | 7 | 12 | 0.9 | 5 | 53 | 27 | **—** |
| 2021/3/8 | 4 | 15 | 26 | 1 | 16 | 59 | 30 | **—** |
| 2021/3/9 | 6 | 12 | 37 | 0.9 | 24 | 80 | 40 | **—** |
| 2021/3/10 | 5 | 17 | 36 | 0.9 | 23 | 82 | 41 | **—** |
| 2021/3/11 | 8 | 20 | 44 | 0.9 | 24 | 101 | 51 | **O3-8H** |
| 2021/3/12 | 5 | 12 | 30 | 0.8 | 18 | 71 | 36 | **—** |
| 2021/3/13 | 9 | 20 | 40 | 1 | 22 | 66 | 40 | **—** |
| 2021/3/14 | 7 | 16 | 46 | 1 | 29 | 92 | 46 | **—** |
| 2021/3/15 | 6 | 19 | 48 | 1 | 28 | 122 | 69 | **O3-8H** |
| 2021/3/16 | 7 | 27 | 58 | — | 30 | 122 | 69 | **O3-8H** |
| 2021/3/17 | 9 | 29 | 66 | — | 32 | 124 | 70 | **O3-8H** |
| 2021/3/18 | 6 | 15 | 43 | 0.5 | 27 | 98 | 49 | **—** |
| 2021/3/19 | 6 | 22 | 55 | 0.7 | 36 | 95 | 53 | **PM10** |
| 2021/3/20 | 7 | 15 | 54 | 0.7 | 30 | 101 | 52 | **PM10** |
| 2021/3/21 | 6 | 12 | 16 | 0.7 | 7 | 68 | 34 | **—** |
| 2021/3/22 | 8 | 21 | 69 | 0.7 | 20 | 74 | 60 | **PM10** |
| 2021/3/23 | 8 | 22 | 72 | 0.6 | 31 | 43 | 61 | **PM10** |
| 2021/3/24 | 9 | 23 | 60 | 0.6 | 27 | 87 | 55 | **PM10** |
| 2021/3/25 | 9 | 24 | 69 | 0.7 | 26 | 108 | 60 | **PM10** |
| 2021/3/26 | 9 | 33 | 63 | 0.8 | 31 | 127 | 73 | **O3-8H** |
| 2021/3/27 | 9 | 33 | 70 | 0.9 | 34 | 109 | 60 | **PM10** |
| 2021/3/28 | 7 | 28 | 72 | 0.9 | 40 | 133 | 78 | **O3-8H** |
| 2021/3/29 | 8 | 24 | 78 | 1 | 46 | 130 | 75 | **O3-8H** |
| 2021/3/30 | 9 | 20 | 45 | 0.9 | 23 | 72 | 45 | **—** |
| 2021/3/31 | 8 | 17 | 44 | 0.8 | 24 | 65 | 44 | **—** |
| 月评价值 | 7 | 20 | 46 | 1.2 | 25 | 124 | — | — |

**表2-2： 1-12月份蕉岭县城区环境空气质量汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **达标天数比例（%）** | **二氧**  **化硫(SO2)** | **二氧**  **化氮(NO2)** | **可吸入颗粒物(PM10)** | **一氧**  **化碳**  **(CO)** | **细颗粒物(PM2.5)** | **臭氧八小时**  **(O3-8H)** |
| 1 | 100 | 11 | 29 | 54 | 1.1 | 27 | 98 |
| 2 | 100 | 5 | 15 | 36 | 1.0 | 22 | 134 |
| 3 | 100 | 7 | 19 | 45 | 1.2 | 24 | 127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **平均值** | 100 | 8 | 21 | 45 | 1.1 | 24 | 123 |
| **备注：** | **CO浓度单位为mg/m3，其他所有浓度单位均为ug/m3。1~3月份优41天，良47天，数据无效1天。** | | | | | | |

**2-1： 空气污染物曲线图**

**优良：SO2≤150，NO2≤80,PM10≤150**

**单位：微克/立方米**

**2-2：空气污染物曲线图**

**优良：CO≤4，PM2.5≤75, O3≤160**

**单位：微克/立方米**

**（CO：毫克/立方米）**

**【 三、降水 】**

今年3月份月共采集降水样品6个，采水量为25.8mm，降水pH为6.72～7.03，降水pH均值为6.91（酸雨临界值PH<5.6）。详见表3-1、表3-2。

**表3-1 2021年3月份蕉岭县城区降水质量表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **PH范围** | **月均值** | **酸雨频率** |
| **2021年3月** | **6.72～7.03** | **6.91** | **0** |

**表3-2 2021年 1-12月份蕉岭县城区降水汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| **PH范围** | **—** | **6.47~**  **7.05** | **6.72~**  **7.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **月均值** | **—** | **6.75** | **6.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **酸雨频率** | **—** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**【 四、水环境 】**

1. **广东省地表水环境功能区划水质状况**

今年3月，我县地表水环境功能区划断面10个，经监测结果表明，除犁壁滩、大治桥2个断面水质未能达到目标水质要求，其他8个断面均能达到目标水质。断面水质主要超标项目为化学需氧量、总磷。按水功能区划评价，10个监测断面水质达标率为80%。其中水质为Ⅱ类的断面6个，分别是：长潭、新铺、乌土下墩、大坪头、高思出水口、园潭；水质为Ⅲ类的断面4个，分别是：三圳、犁壁滩、大治桥、溪峰河。详见表4-1。

**表4-1：2021年 1-12月份广东省地表水环境功能区划水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域**  **名称** | **监测**  **断面** | **目标**  **水质** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2 月** | **3 月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7 月** | **8 月** | **9 月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 石窟河 | 长潭 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石窟河 | 三圳 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 石窟河 | 新铺 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 路亭水 | 乌土下墩 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 柚树河 | 犁壁滩 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 隆文水 | 大坪头 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高思水 | 高思出水口 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 松源水 | 园潭 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 溪峰水 | 大治桥 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 溪峰水 | 溪峰河 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1. 新铺断面由市站提供数据； 2. 乌土下墩、高思出水口、大治桥3个断面委托广东朴华检测技术有限公司分析。 | | | | | | | | | | | | | | |

1. **跨界断面水质状况**

今年3月，我县跨界（县）断面13个，经监测结果表明，除光彩村与尚田村交界点、犁壁滩、福塔大桥3个断面水质未能达到目标水质要求，断面水质主要超标项目为化学需氧量、氨氮、总磷，其他10个断面均能达到目标水质要求。按水功能区划评价，13个监测断面水质达标率为76.9%，与2月份相比水质达标率下降。其中水质为Ⅱ类的断面6个，分别是：园丰大桥（长潭水库进水口）、洋山村与保安村交界点（洋山村与上杭交界处）、将军村与金山村交界点（与武平县交界处）、园潭（与梅县松源河交界点）、新铺（白渡沙坪）、大布村与叶田交界；水质为Ⅲ类的断面5个，分别是：羊角电站（多宝水库进水口）、太山村与洋山村交界点（与武平县太山村交界处）、保安村与石寨村交界点（上杭与石寨村交界处）、曹地村与岭背村交界点（与武平县交界处）、犁壁滩（与平远交界处）；水质为Ⅳ类的断面1个，是：光彩村与尚田村交界点（与武平县交界处）；水质为Ⅴ类的断面1个，是：福塔大桥（与武平县岩前交界处）。详见表4-2。

**表4-2 ： 2021年1-12月份蕉岭跨界断面水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域名称/湖库名称** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 长潭水库 | 园丰大桥 | 年均值Ⅲ类 | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多宝水库 | 羊角电站 | 年均值Ⅳ类 | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 载田河 | 太山村与洋山村  交界点 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 洋山村与保安村  交界点 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保安村与石寨村  交界点 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 石寨河 | 将军村与金山村交界点 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光彩村与尚田村交界点 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅳ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 曹地村与岭背村交界点 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**续表4-2 ： 2021年 1-12月份蕉岭跨界断面水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域名称/湖库名称** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 9 | 松源河 | 园潭 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 石窟河 | 新铺  （白渡沙坪） | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 柚树河 | 犁壁滩 | Ⅱ | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 乐干河 | 福塔大桥 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅴ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 大布村与叶田交界 | Ⅲ | **Ⅲ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | | | 园丰大桥、羊角电站、新铺（白渡沙坪）3个断面由市站提供数据。 | | | | | | | | | | | | |

**（三）国、省考水功能区断面水质状况**

今年3月，我县国、省考水功能区断面各1个，经监测结果表明：国考新铺断面、省考龙潭水库断面水质监测结果均为Ⅱ类，均达到目标水质要求。与2月份相比，国考新铺断面、省考龙潭水库断面水质均保持稳定达标。详见表4-3。

**表4-3 ： 2021年1-12月份国、省考水功能区断面水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流（湖库）/乡镇名称** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 新铺 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 龙潭水库 | Ⅱ | **Ⅰ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | | 新铺断面由市站提供数据。 | | | | | | | | | | | | |

**（四）城市饮用水源水质状况**

今年3月，我县城市饮用水源地（黄竹坪-龙潭水库）水质监测结果为Ⅱ类，达到目标水质要求。与2月份相比，黄竹坪-龙潭水库水质保持稳定达标。详见表4-4。

**表4-4 ： 2021年1-12月份城市饮用水源地水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **河流（湖库）/乡镇名称** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 黄竹坪-  龙潭水库 | 库心 | Ⅱ | **Ⅰ** | **Ⅱ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（五）重点水库水质状况**

今年3月，我县重点水库水质断面2个，其中多宝水库因缺水无法采样，经监测结果表明：长潭水库水质为Ⅳ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为总磷。与2月份相比，长潭水库水质变差。详见表4-5

**表4-5： 2021年1-12月份重点水库水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **水库**  **名称** | **监测**  **断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 长潭水库 | 码头 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多宝水库 | 坝头 | Ⅱ | **Ⅲ** | **—** | **—** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（六）石窟河流域水质状况**

今年3月，石窟河流域监测断面共2个，经监测结果表明：长潭断面水质为Ⅱ类，三圳（市控削减）水质为Ⅲ类，达到目标水质要求。与2月份相比，长潭断面水质有所好转、三圳断面水质保持稳定。详见表4-6。

**表4-6： 2021年 1-12月份石窟河流域水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域**  **名称** | **监测**  **断面** | **目标**  **水质** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 石窟河 | 长潭 | Ⅱ | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅱ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三圳 | Ⅲ | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（七）城区河流断面水质状况**

今年3月，我县城区河流水质断面2个，经监测结果表明：环东河断面水质为劣Ⅴ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷；溪峰河断面水质为Ⅲ类，达到目标水质要求。与2月份相比，环东河断面水质保持稳定，溪峰河断面水质有所好转。详见表4-7。

**表4-7： 2021年1-12月份城区河流断面水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域名称** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 蕉城区 | 环东河 | **Ⅲ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** | **劣Ⅴ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 溪峰河 | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | | | 环东河监测项目溶解氧、氨氮的浓度低于黑臭水体判定范围。 | | | | | | | | | | | | |

**（八）入河排污口水质状况**

今年3月，我县入河排污口（规模以上）水质断面2个，经监测结果表明：蕉城污水处理厂混合废水排污口断面水质为Ⅴ类；蕉华区污水处理有限公司混合废水入河排污口断面水质为Ⅳ类。与2月份相比，蕉城污水处理厂混合废水排污口水质变差、蕉华区污水处理有限公司混合废水入河排污口水质保持稳定。详见表4-8。

**表4-8： 2021年1-12月份入河排污口水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流域名称** | **监测断面** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 石窟河 | 蕉城污水处理厂混合废水入河排污口 | **Ⅴ** | **Ⅳ** | **Ⅴ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 蕉华区污水处理有限公司混合废水入河排污口 | **Ⅳ** | **Ⅳ** | **Ⅳ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（九）****石寨河水质状况**

今年3月，我县石寨河（榕树下）水质监测结果为Ⅳ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为氨氮、总磷。与2月份相比，水质变差。详见表4-9。

**表4-9 ： 2021年1-12月份石寨河（榕树下）水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测断面** | **目标水质** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 石寨河  （榕树下） | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（十）石窟河一级支流水质状况**

今年3月，我县石窟河一级支流水质断面3个，经监测结果表明：差干河、下南大桥2个断面水质均为Ⅲ类，高陂桥断面水质为Ⅳ类。详见表4-10。

**表4-10 ： 2021年1-12月份石窟河一级支流水质监测汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测断面** | **水质情况（水质类别）** | | | | | | | | | | | |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 | 差干河 | **—** | **—** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 下南大桥 | **—** | **—** | **Ⅲ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高陂桥 | **—** | **—** | **Ⅳ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**【五、各乡镇环境质量状况】**

**水环境质量状况**

今年3月，全县8个镇20个水质考核断面监测结果显示：九岭电排（三圳镇）、犁壁滩、福头、公墓山、白渡沙坪（新铺镇）、沙尾出水口（长潭镇）、高思出水口（蓝坊镇）、乌土村下墩（文福镇）8个断面均达到目标水质Ⅱ、Ⅲ类，其他各断面水质均未达到目标水质要求。蕉城镇3个考核断面水质在Ⅳ～劣Ⅴ类之间；三圳镇2个考核断面水质在Ⅲ～Ⅴ类之间；新铺镇5个考核断面水质在Ⅱ～Ⅲ类之间；长潭镇3个考核断面水质在Ⅲ～Ⅴ类之间；蓝坊镇2个考核断面水质在Ⅱ～Ⅲ类之间；南磜镇3个考核断面水质均为Ⅲ类；文福镇1个考核断面水质为Ⅱ类；广福镇1个考核断面水质为Ⅳ类。与2月份相比水质变差的断面有3个（包括污染因子增加），分别是：老阿山桥（蕉城镇）、石峰径（新铺镇）、福塔大桥（广福镇）。详见表5-1

**5-1: 2021年2月份～3月份蕉岭县各乡镇水环境质量考核监测情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇/**  **责任主体** | **考核点位** | **考核**  **目标** | **2月份**  **考核结果** | | **3月份**  **考核结果** | | **变化**  **趋势** | **是否**  **达标** |
| **水质** | **超标项目** | **水质** | **超标项目** |
| 1 | 蕉城镇 | 谷仓电排后50米 | Ⅲ | **劣Ⅴ** | 高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷 | **劣Ⅴ** | 高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷 | 稳定 | 否 |
| 2 | 杨屋坝出口 | Ⅲ | **Ⅳ** | 总磷 | **Ⅳ** | 总磷 | 稳定 | 否 |
| 3 | 老阿山桥 | Ⅲ | **劣Ⅴ** | 氨氮、总磷 | **劣Ⅴ** | 化学需氧量、氨氮、总磷 | 变差 | 否 |
| 4 | 三圳镇 | 五杠楼 | Ⅲ | 因缺水无法采样 | | **Ⅴ** | 高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷 | **—** | 否 |
| 5 | 九岭电排 | Ⅲ | **Ⅴ** | 氨氮、总磷 | **Ⅲ** | — | 好转 | 是 |
| 6 | 新铺镇 | 犁壁滩 | Ⅱ | **Ⅱ** | — | **Ⅱ** | — | 稳定 | 是 |
| 7 | 福头 | Ⅱ | **Ⅲ** | 化学需氧量 | **Ⅱ** | — | 好转 | 是 |
| 8 | 公墓山 | Ⅱ | **Ⅱ** | — | **Ⅱ** | — | 稳定 | 是 |
| 9 | 石峰径 | Ⅱ | **Ⅱ** | — | **Ⅲ** | 总磷 | 变差 | 否 |
| 10 | 白渡沙坪 | Ⅱ | **Ⅱ** | — | **Ⅱ** | — | 稳定 | 是 |
| 11 | 长潭镇 | 堑垣出水口 | Ⅲ | 因上游施工无法采样 | | **Ⅳ** | 高锰酸盐指数 | **—** | 否 |
| 12 | 沙尾出水口 | Ⅲ | **Ⅳ** | 氨氮、总磷 | **Ⅲ** | — | 好转 | 是 |
| 13 | 杞林电排 | Ⅲ | **Ⅴ** | 高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷 | **Ⅴ** | 化学需氧量、总磷 | 好转 | 否 |
| 14 | 蓝坊镇 | 大治桥 | Ⅱ | **Ⅲ** | 总磷 | **Ⅲ** | 总磷 | 稳定 | 否 |
| 15 | 高思出水口 | Ⅱ | **Ⅲ** | 总磷 | **Ⅱ** | — | 好转 | 是 |
| 16 | 南磜镇 | 松源镇园潭 | Ⅱ | **Ⅲ** | 氨氮、总磷 | **Ⅲ** | 氨氮、总磷 | 稳定 | 否 |
| 17 | 镇山亭 | Ⅱ | **Ⅳ** | 总磷 | **Ⅲ** | 氨氮、总磷 | 好转 | 否 |
| 18 | 滑子坑 | Ⅱ | **Ⅲ** | 总磷 | **Ⅲ** | 总磷 | 稳定 | 否 |
| 19 | 文福镇 | 乌土村下墩 | Ⅲ | **Ⅱ** | — | **Ⅱ** | — | 稳定 | 是 |
| 20 | 广福镇 | 福塔大桥 | Ⅲ | **Ⅲ** | — | **Ⅳ** | 总磷 | 变差 | 否 |
| 备注 | 1、监测项目：PH值、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷；  2、执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；  3、监测单位：广东朴华检测技术有限公司。 | | | | | | | | |

**蕉岭县各镇水和空气考核监测断面点位图**

**▲水质考核断面 ●空气考核点位**