广东省梅州市(县)2022年第1季度企业废气监测季报表

单位法人代码：67519788-4 单位详细名称：蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司每小时工业总产值：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  日期 | 排污口编号 | 排污口  名称 | | 污染物  名称 | 进口  浓度 (mg/m3) | 出口  实测浓度 (mg/m3) | 出口  折算浓度 (mg/m3) | 达标情况 | 标准值 (mg/m3) | 在线监测  实测浓度  (mg/m3) | 单位产品污染物排放量(kg/t) | 废气排放量 (m3/h) | 生产工况 | | | 治理设施 | | | | 燃料  耗量(t/h) | 含硫量(%) |
| 设计产量 (t/h) | 实际产量 (t/h) | 负荷 (%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(％) |
| 1月20日 | DA001 | 石灰石破碎机除尘后 | | 颗粒物 | — | 7.4 | — | 达标 | 10 | — | 1.33×10-4 | 1.44×104 | 800 | 800 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| DA011 | 煤磨除尘后 | | 颗粒物 | — | 8.9 | — | 达标 | 20 | — | 1.18×10-2 | 5.97×104 | 45 | 45 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| DA038 | 1#水泥磨除尘后 | | 颗粒物 | — | 6.8 | — | 达标 | 10 | — | 3.62×10-3 | 1.09×105 | 200 | 205 | 102.5 | — | — | — | — | — | — |
| DA039 | 2#水泥磨除尘后 | | 颗粒物 | — | 6.4 | — | 达标 | 10 | — | 3.87×10-3 | 1.24×105 | 200 | 205 | 102.5 | — | — | — | — | — | — |
| DA040 | 1#包装机除尘后 | | 颗粒物 | — | 5.7 | — | 达标 | 10 | — | 1.15×10-3 | 1.81×104 | 90 | 90 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| DA041 | 2#包装机除尘后 | | 颗粒物 | — | 4.5 | — | 达标 | 10 | — | 0.92×10-3 | 1.84×104 | 90 | 90 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| DA042 | 3#包装机除尘后 | | 颗粒物 | — | 4.4 | — | 达标 | 10 | — | 0.85×10-3 | 1.74×104 | 90 | 90 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| DA013 | 窑头除尘后 | | 颗粒物 | — | 10.5 | — | 达标 | 20 | — | 2.30×10-2 | 4.78×105 | 188 | 218 | 115.9 | — | — | — | — | — | — |
| DA012 | 窑尾除尘后 | | 颗粒物 | — | 11.0 | — | 达标 | 20 | — | 2.68×10-2 | 5.31×105 | — | — | — | — | — |
| SO2 | — | 4 | 3 | 达标 | 100 | — | 0.91×10-2 | 497326 | — | — | — | — | — |
| NOx | — | 127 | 104 | 达标 | 320 | — | 0.290 | — | — | — | — | — |
| 氟化物 | — | 0.89 | — | 达标 | 3 | — | 2.14×10-3 | 5.24×105 | — | — | — | — | — |
| 汞及其化合物 | — | 0.0025L | — | 达标 | 0.05 | — | — | 5.24×105 | — | — | — | — | — |
| 在线监测准确度 | | | 出口浓度为实测（平均）浓度，与手工监测数据的比对在允许的误差范围内。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注 | 执行标准级别：《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表2标准；燃料名称：其它。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其它：1、生产负荷由企业提供；2、蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司一线为原广东油坑建材有限公司。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

汇总： 复核： 审核： 签发： 上报单位（盖章）： 上报时间： 年 月 日